　議場に設置する家具は、建築工事の対象とし、下表に示す製品と同等以上の性能を有するものとする。

**別紙12　諸室の構成及び性能**

＜その４：議場設置家具に求める性能＞

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 摘　　要 | メーカー名 | 品番等 | 規格 |
| 議長・事務局長席 | 甲板・側板：国産スギ柾目（無節）圧密加工材練付 | 天童木工 | T‐8101KT‐SG型 | W3200×D2400×H1300 |
| 塗装：ポリウレタン塗装（指定色） |  |  |  |
| 名札:堅木 ｶﾗｰｳﾚﾀﾝ塗装 |  |  |  |
| ネｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ t3 ｱｸﾘﾙ取外式 文字(サイン工事） |  |  |  |
| 書見台（置き式・フェルト付） W500×D340 |  |  |  |
| マイクユニット（設備工事） |  |  |  |
| 雛壇：国産スギ柾目（無節）圧密加工材練付 |  |  |  |
| TOP：タイルカーペット貼り |  |  |  |
| 演台 | 甲板・側板：国産スギ柾目（無節）圧密加工材練付 | 天童木工 | T‐8102KT‐SG型 | W1200×D600×H1000 |
| 塗装：ポリウレタン塗装（指定色） |  |  |  |
| 書見台（置き式・フェルト付） W500×D340 |  |  |  |
| マイクユニット（設備工事） |  |  |  |
| 発言台 | 甲板・側板：国産スギ柾目（無節）圧密加工材練付 | 天童木工 | T‐8103KT‐SG型 | W1200×D600×H1000 |
| 塗装：ポリウレタン塗装（指定色） |  |  |  |
| 書見台（置き式・フェルト付） W500×D340 |  |  |  |
| マイクユニット（設備工事） |  |  |  |
| 議員机  　1人席 | 甲板・側板：国産スギ柾目（無節）圧密加工材練付 | 天童木工 | T‐8104KT‐SG型 | W900×D550×H750 |
| 塗装：ポリウレタン塗装（指定色） |  |  |  |
| 名札:堅木 ｶﾗｰｳﾚﾀﾝ塗装 |  |  |  |
| ネｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ t3 ｱｸﾘﾙ取外式 文字(サイン工事） |  |  |  |
| マイクユニット（設備工事） |  |  |  |
| 理事者机  　5人席 | 甲板・側板：国産スギ柾目（無節）圧密加工材練付 | 天童木工 | T‐8105KT‐SG型 | W4250×D500×H750 |
| 塗装：ポリウレタン塗装（指定色） |  |  |  |
| 名札:堅木 ｶﾗｰｳﾚﾀﾝ塗装 |  |  |  |
| ネｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ t3 ｱｸﾘﾙ取外式 文字(サイン工事） |  |  |  |
| マイクユニット（設備工事） |  |  |  |
| 操作卓付理事者机 | 甲板・側板：国産スギ柾目（無節）圧密加工材練付 | 天童木工 | T‐8106KT‐SG型 | W4250×D600×H750 |
| 塗装：ポリウレタン塗装（指定色） |  |  |  |
| 名札:堅木 ｶﾗｰｳﾚﾀﾝ塗装 |  |  |  |
| ネｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ t3 ｱｸﾘﾙ取外式 文字(サイン工事） |  |  |  |
| マイクユニット（設備工事） |  |  |  |
| 議長椅子  （可動） | 本体:ホワイトビーチ成形合板芯 | 天童木工 | T‐8201KT‐SG型 | W600　D696　H1066～1136 |
| 表面材：国産スギ柾目（無節）圧密加工材練付 |  |  |  |
| 塗装：ポリウレタン塗装（指定色） |  |  |  |
| 張地：リバコ　NC程度 |  |  |  |
| 脚金物：アルミ鋳物・粉体塗装（黒）　ガスリフト・ロッキング付 キャスター脚 |  |  |  |
| 副議長椅子  （可動） | 本体:ホワイトビーチ成形合板芯 | 天童木工 | T‐8202KT‐SG型 | W600　D680　H876～946 |
| 表面材：国産スギ柾目（無節）圧密加工材練付 |  |  |  |
| 塗装：ポリウレタン塗装（指定色） |  |  |  |
| 張地：リバコ　NC程度 |  |  |  |
| 脚金物：アルミ鋳物・粉体塗装（黒）　ガスリフト・ロッキング付 キャスター脚 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 摘　　要 | メーカー名 | 品番等 | 規格 |
| 事務局長椅子  （可動） | 本体:ホワイトビーチ成形合板芯 | 天童木工 | T‐8203KT‐SG型 | W600　D680　H876～946 |
| 表面材：国産スギ柾目（無節）圧密加工材練付 |  |  |  |
| 塗装：ポリウレタン塗装（指定色） |  |  |  |
| 張地：リバコ　NC程度 |  |  |  |
| 脚金物：アルミ鋳物・粉体塗装（黒）　ガスリフト・ロッキング付 キャスター脚 |  |  |  |
| 議員椅子  （可動） | 本体:ホワイトビーチ成形合板芯 | 天童木工 | T‐8204KT‐SG型 | W600　D680　H876～946 |
| 表面材：国産スギ柾目（無節）圧密加工材練付 |  |  |  |
| 塗装：ポリウレタン塗装（指定色） |  |  |  |
| 張地：リバコ　NC程度 |  |  |  |
| 脚金物：アルミ鋳物・粉体塗装（黒）　ガスリフト・ロッキング付 キャスター脚 |  |  |  |
| 執行部椅子  （可動） | 本体:ホワイトビーチ成形合板芯 | 天童木工 | T‐8205KT‐SG型 | W600　D680　H876～946 |
| 表面材：国産スギ柾目（無節）圧密加工材練付 |  |  |  |
| 塗装：ポリウレタン塗装（指定色） |  |  |  |
| 張地：リバコ　NC程度 |  |  |  |
| 脚金物：アルミ鋳物・粉体塗装（黒） |  |  |  |
| ガスリフト・ロッキング付 キャスター脚 |  |  |  |
| 傍聴者椅子  （固定） | 背板:ホワイトビーチ成形合板芯 | 天童木工 | T‐8210KT‐SG型 | W500　D540　H900　SH420 |
| 表面材：国産スギ柾目（無節）圧密加工材練付 |  |  |  |
| 肘：スギ材 |  |  |  |
| 塗装：ポリウレタン塗装（指定色） |  |  |  |
| 脚：角鋼管　座自動起立機構付 |  |  |  |
| 張地：リバコ　NC程度 |  |  |  |
| 記者机 | 甲板・側板：国産スギ柾目（無節）圧密加工材練塗装：付 | 天童木工 | T‐8107KT‐SG型 | W1500×D450×H750 |
| ポリウレタン塗装（指定色） |  |  |  |
| 記者椅子  （可動） | 脚：樹脂製　ガスリフト　ロッキング付 　キャスター脚 | 天童木工 | T‐8211KT‐SG型 | W480　D595　H848～938 |
| 張地：リバコ　NC程度 |  |  |  |